**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER**

**RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT**

**FUNKTION**

**PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion**

**PSA.33 Injusteringsventiler med avstängnings- och mätfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade dubbelsäkrade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.   
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.

Tryckklass PN 20 vid 120 ⁰C  
Max arbetstemperatur 150 ⁰C (Vid temperatur över 120 ⁰C bör ratten demonteras)  
Min arbetstemperatur -20 ⁰C

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : STAD-C

**STAD-C med utvändiga gängor utan avtappning**

DN: 15/14 RSK 489 17 02

DN: 20 RSK 489 17 04

DN: 25 RSK 489 17 06

DN: 32 RSK 489 17 08

DN: 40 RSK 489 17 10

DN: 50 RSK 489 17 12

**STAD-C med lödändar utan avtappning**

DN: 15/14 RSK 489 17 03

DN: 20 RSK 489 17 05

DN: 25 RSK 489 17 07

DN: 32 RSK 489 17 09

DN: 40 RSK 489 17 11

DN: 50 RSK 489 17 13

**Tillbehör:**

Insexnyckel 3 mm RSK 489 15 45  
Ratt RSK 52 186-007  
Märkbricka Art.nr: 52 161-990

Svetskoppling lekande mutter

DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 21

DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 22

DN: 20 Rör DN 20 RSK 489 16 23

DN: 25 Rör DN 25 RSK 489 16 24

DN: 32 Rör DN 32 RSK 489 16 25

DN: 40 Rör DN 40 RSK 489 16 26

DN: 50 Rör DN 50 RSK 489 16 27

Lödkoppling lekande mutter

DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 11  
DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 12

DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 13  
DN: 15 Rör DN 16 RSK 489 16 14

DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 15  
DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 16

DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 17

DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 18

DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 19

DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 20

Koppling med slät rörände

DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 59

DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 60

DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 61

DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 62

DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 63

DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 64

DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 65

DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 66

Klämringskoppling (stödhylsa ska användas)

DN: 10 Rör DN 8 RSK 186 46 03

DN: 10 Rör DN 10 RSK 186 46 04

DN: 10 Rör DN 12 RSK 186 46 05

DN: 10 Rör DN 15 RSK 186 46 06

DN: 10 Rör DN 16 RSK 186 46 07

DN: 15 Rör DN 15 RSK 186 46 45

DN: 15 Rör DN 18 RSK 186 46 46

DN: 15 Rör DN 22 RSK 186 46 47