**PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER**

**GASFORMIGT MEDIUM**

**PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**

**PMB.212 Magnetfilter**

**MPB.213 Cyklonfilter**

Smuts- och magnetitavskiljare med cyklonisk teknik för avskiljning av slam och magnetiska partiklar i värme- och kylsystem.   
Monteras horisontellt, vertikalt eller liggande.

Material: Stål   
Berylliumblå yt- och skyddsbehandling utförd av tillverkaren.

Tryckklass PN 16 eller PN 25, PN 10 när ZUTX är monterad.

Max.temp: 110 ⁰C

Min.temp: -10 ⁰C

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : Zeparo G-Force

**Zeparo G-Force PN 16, flänsanslutning** ZG 65 RSK 503 98 77

ZG 80 RSK 503 98 78

ZG 100 RSK 503 98 79

ZG 125 RSK 503 98 80

ZG 150 RSK 503 98 81

ZG 200 RSK 503 98 82

ZG 250 RSK 503 98 83

ZG 300 RSK 503 98 84

**Zeparo G-Force PN 25, flänsanslutning** ZG 65 Artnr 303041-31000

ZG 80 Artnr 303041-31100

ZG 100 Artnr 303041-31200

ZG 125 Artnr 303041-31300

ZG 150 Artnr 303041-31400

ZG 200 Artnr 303041-31500

ZG 250 Artnr 303041-31600

ZG 300 Artnr 303041-31700

**Zeparo G-Force PN 16, svetsanslutning**

ZG 65 W RSK 503 98 85

ZG 80 W RSK 503 98 86

ZG 100 W RSK 503 98 87

ZG 125 W RSK 503 98 88

ZG 150 W RSK 503 98 89

ZG 200 W RSK 503 98 90

ZG 250 W RSK 503 98 91

ZG 300 W RSK 503 98 92

**Zeparo G-Force PN 16, spårförsedda ändar**

ZG 65 G Art.nr 303041-21001

ZG 80 G Art.nr 303041-21101

ZG 100 G Art.nr 303041-21201

ZG 125 G Art.nr 303041-21301

ZG 150 G Art.nr 303041-21401

ZG 200 G Art.nr 303041-21501

ZG 250 G Art.nr 303041-21601

ZG 300 G Art.nr 303041-21701

Z**eparo G-Force Magnet ZGM**ZGM 65-100 RSK 484 26 27

ZGM 125-150 RSK 484 26 28

ZGM 200-300 RSK 484 26 26

**Zeparo ZUTX eXtra-låsbar, för vertikal installation.** ZUTX 25 RSK 484 57 63

**Zeparo ZGI, Värmeisolering**

ZGI 65 RSK 478 82 55

ZGI 80 RSK 478 82 56

ZGI 100 RSK 478 82 57

ZGI 125 RSK 478 82 58

ZGI 150 RSK 478 82 59

ZGI 200 RSK 478 82 60

ZGI 250 RSK 478 82 61

ZGI 300 RSK 478 82 62