**PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER**

 **GASFORMIGT MEDIUM**

**PMB.2 Apparater för rening av flytande medium**

**PMB.212 Magnetfilter**

**MPB.213 Cyklonfilter**

Smuts- och magnetitavskiljare med cyklonisk teknik för avskiljning av slam och magnetiska partiklar i värme- och kylsystem.
Monteras horisontellt, vertikalt eller liggande.

Material: Stål
Berylliumblå yt- och skyddsbehandling utförd av tillverkaren.

 Tryckklass PN 16 eller PN 25, PN 10 när ZUTX är monterad.

 Max.temp: 110 ⁰C

 Min.temp: -10 ⁰C

 Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : Zeparo G-Force

 **Zeparo G-Force PN 16, flänsanslutning** ZG 65 RSK 503 98 77

 ZG 80 RSK 503 98 78

 ZG 100 RSK 503 98 79

 ZG 125 RSK 503 98 80

 ZG 150 RSK 503 98 81

 ZG 200 RSK 503 98 82

 ZG 250 RSK 503 98 83

 ZG 300 RSK 503 98 84

 **Zeparo G-Force PN 25, flänsanslutning** ZG 65 Artnr 303041-31000

 ZG 80 Artnr 303041-31100

 ZG 100 Artnr 303041-31200

 ZG 125 Artnr 303041-31300

 ZG 150 Artnr 303041-31400

 ZG 200 Artnr 303041-31500

 ZG 250 Artnr 303041-31600

 ZG 300 Artnr 303041-31700

 **Zeparo G-Force PN 16, svetsanslutning**

 ZG 65 W RSK 503 98 85

 ZG 80 W RSK 503 98 86

 ZG 100 W RSK 503 98 87

 ZG 125 W RSK 503 98 88

 ZG 150 W RSK 503 98 89

 ZG 200 W RSK 503 98 90

 ZG 250 W RSK 503 98 91

 ZG 300 W RSK 503 98 92

 **Zeparo G-Force PN 16, spårförsedda ändar**

 ZG 65 G Art.nr 303041-21001

 ZG 80 G Art.nr 303041-21101

 ZG 100 G Art.nr 303041-21201

 ZG 125 G Art.nr 303041-21301

 ZG 150 G Art.nr 303041-21401

 ZG 200 G Art.nr 303041-21501

 ZG 250 G Art.nr 303041-21601

 ZG 300 G Art.nr 303041-21701

 Z**eparo G-Force Magnet ZGM**ZGM 65-100 RSK 484 26 27

 ZGM 125-150 RSK 484 26 28

 ZGM 200-300 RSK 484 26 26

 **Zeparo ZUTX eXtra-låsbar, för vertikal installation.** ZUTX 25 RSK 484 57 63

 **Zeparo ZGI, Värmeisolering**

 ZGI 65 RSK 478 82 55

 ZGI 80 RSK 478 82 56

 ZGI 100 RSK 478 82 57

 ZGI 125 RSK 478 82 58

 ZGI 150 RSK 478 82 59

 ZGI 200 RSK 478 82 60

 ZGI 250 RSK 478 82 61

 ZGI 300 RSK 478 82 62